Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики»

**факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3**

по дисциплине

‘Основы профессиональной деятельности’

Вариант №920

*Выполнил:*

Студент группы P3109

Суханкин Дмитрий Юрьевич

*Преподаватель:*

Блохина Елена

Николаевна



Санкт-Петербург, 2021

Оглавление

[Задание 2](#_Toc96615816)

[Ход работы 3](#_Toc96615817)

[Текст исходной программы 3](#_Toc96615818)

[Описание программы 3](#_Toc96615819)

[Назначение и реализуемая функция 3](#_Toc96615820)

[Область представления 3](#_Toc96615821)

[Область допустимых значений 4](#_Toc96615822)


[Расположение программы в памяти 4](#_Toc96615823)

[Адреса первой и последней команды программы 4](#_Toc96615824)

[Таблица трассировки 4](#_Toc96615825)

# Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.



# Ход работы

## Текст исходной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Код команды** | **Мнемоника** | **Комментарии** |
| 4A3 | 04B5 | S | Адрес начала массива |
| 4A4 | 0200 | P | Указатель массива |
| 4A5 | E000 | L | Размер массива |
| 4A6 | 0200 | D | Результат |
| 4A7 | 0200 | CLA | Очистить AC |
| 4A8 | EEFD | ST IP-3 | Обнуление ячейки D |
| 4A9 | AF04 | LD #04 | Установка размера массива L=4 |
| 4AA | EEFA | ST IP-6 |
| 4AB | 4EF7 | ADD IP-9 | В P вписывается адрес конца массива |
| 4AC | EEF7 | ST IP-9 |
| 4AD | ABF6 | LD - (IP - 10) | Загрузка следующего элемента массива |
| 4AE | F203 | BMI 03 | Если число отрицательное, переход к 4B2 |
| 4AF | AEF6 | LD IP - 10 | Увеличение результата на 1 |
| 4B0 | 0700 | INC |
| 4B1 | EEF4 | ST IP - 12 |
| 4B2 | 84A5 | LOOP 4A5 | Декремент ячейки с размером массива  Если размер массива <= 0, то переход к концу программы |
| 4B3 | CEF9 | JUMP IP-7 | Безусловный переход в начало цикла |
| 4B4 | 0100 | HLT | Остановить выполнение программы |
| 4B5 | 0700 | A[0] | Элементы массива |
| 4B6 | 14B3 | A[1] |
| 4B7 | 54A5 | A[2] |
| 4B8 | F900 | A[3] |

## Описание программы

### Назначение и реализуемая функция

Данная программа находит количество отрицательных элементов массива.

### Область представления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ячейки** | **Название переменной** | **Область представления** |
| 4A3 | S | Знаковое, 16-разрядное число  [-215; 215 – 1] |
| 4A4 | P |
| 4A5 | L |
| 4A6 | D |
| 4B5 | A[0] |
| 4B6 | A[1] |
| 4B7 | A[2] |
| 4B8 | A[3] |

### Область допустимых значений

000 ≤ S ≤ 40F

4B5 ≤ S ≤ 7FB

P, L, D, A[0], A[1], A[2], A[3] ∈ [-215; 215 – 1]

### Расположение программы в памяти

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные** | **Расположение** |
| Адрес первого элемента массива | 4A3 |
| Указатель на элемент массива | 4A4 |
| Размер массива | 4A5 |
| Результат | 4A6 |
| Элементы массива | 4B5, 4B6, 4B7, 4B8 |
| Программа | 4A7, 4A8, 4A9, 4AA, 4AB, 4AC, 4AD, 4AE, 4AF, 4B0, 4B1, 4B2, 4B3, 4B4 |

### Адреса первой и последней команды программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Позиция** | **Адрес** |
| Первая команда | 4A7 |
| Последняя команда | 4B4 |

## Таблица трассировки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполняемая команда | | Содержимое регистров процессора после  выполнения команды | | | | | | | | Ячейка, содержимое  которой изменилось после  выполнения команды | |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 4A7 | 0200 | 4A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4A8 | EEFD | 4A9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4A9 | AF04 | 4AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4AA | EEFA | 4AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4AB | 4EF7 | 4AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4AC | EEF7 | 4AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4AD | ABF6 | 4AE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4AE | F203 | 4AF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |